ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ**

**ДИСПЕРСАНТ«В9275»**

**ОПИСАНИЕ:**

Дисперсант **«В 9275»** - это жидкофазный поверхност­но-активный реагент для борьбы с биологическими от­ложениями в системах оборота охлаждающей воды на предприятиях, в пластовых водах нефтепромыслов, дру­гих отраслях, использующих охлаждающую воду. Отно­сится к типу неокисляющих биоцидов. Обладает широ­ким спектром действия против микроорганизмов, в том числе против сульфатвосстанавливающих, илообразую-щих и других форм бактерий, включая аэробные формы.

**РАСТВОРИМОСТЬ:**

Дисперсант **«В 9275»** растворим в воде в любых соот­ношениях.

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**Внешний вид: | легко текучая жидкость |
| Цвет: | От бесцветного до светло-жёлтого |
| Плотность: | 1,05 - 1,15 при 20 "С |
| Температура застывания: | не выше - 30 СС |

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

**«В 9275»** может дозироваться в систему оборота воды и другие водные контуры как постоянно с помощью до­зировочного насоса, так и периодически. Дозировка может осуществляться напрямую из бочек с продуктом или из рабочих пластиковых емкостей. Реагент может использоваться как самостоятельно, так в сочетании с другими биоцидами, в том числе окисля­ющего действия. Более стабильных результатов можно добиться, чередуя применение дисперсанта «В 9275» с биоцидом «В 9007» и/или с дисперсантом «В 9280».

**ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:**

Паспорт безопасности на «В 9275» и гигиенический сертификат представляются отдельно.

**ДОЗИРОВКА:**

Дозировка **«В 9275»** зависит от степени биологичес­ких отложений, а также от степени загрязнения системы микроорганизмами. Типичными являются периодичес­кие дозировки от 10 до 20 г/т из расчёта на объём сис­темы в неделю. В сильно загрязнённые системы, где ми­кробиологических обработок не проводили длительное время, рекомендуются более частые обработки с дози­ровками до 50 - 60 г/т. Эффективность дозировок воз­растает в случае совместного применения «В 9275» с другими биоцидами фирмы КОЛТЕК.

**УПАКОВКА:**

Биоцид «В **9275»** поставляется в стандартных бочках объёмом 220 л либо в пластиковых кубовых контейне­рах

Дата выпуска: Апрель, 2004 Новая редакция: Август 2004

Дата выпуска: Апрель 2004 Новая редакция: Август 2004

Вышелрмве;;- я общей информацией :е. Компания оставляет за собой право вносить в нее любые измене-

ния. Данная информация не hi 1ли пригодности продукта для конкретно:

менения, а также не являете;. 1язывающей.